**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Предмет поставки:

ЛОТ №1: **Машина многофункциональная с мульчером ТЛП-4М-037, либо другой марки/модели с аналогичными или более лучшими техническими характеристиками.**

ЛОТ №2: **Трактор сельскохозяйственный.**

ЛОТ №3: **Почвенная фреза (ротоватор) FTCD-25, либо другой марки/модели с аналогичными или более лучшими техническими характеристиками агрегируемый с сельскохозяйственными тракторами не менее 5 тягового класса.**

ЛОТ №4: **Автомобиль грузопассажирский.**

ЛОТ №5: **Бульдозер с отвалом и рыхлителем.**

ЛОТ №6: **Экскаватор на гусеничном ходу.**

ЛОТ №7: **Борона мелиоративная прицепная (с дисками 100 см) (типа БМП-5 "Зубр").**

ЛОТ №8: **Полуприцеп-цистерна ТЗ-4,2 (дизельный топливозаправщик).**

ЛОТ №9: **Мульчер для трактора.**

**1. Основные требования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование техники и оборудования** | **Количество** |
| ЛОТ №1 |
| 1 | **Машина многофункциональная с мульчером ТЛП-4М-037, либо другой марки/модели с аналогичными или более лучшими техническими характеристиками.****Технические характеристики:**Тип машины – гусеничныйОбьем дизеля л. – не менее 8Мощность кВт / л.с. – не менее 184/250Предпусковой подогреватель - ДВС Автономный отопитель кабины Номинальное давление в системе, МПа (кгс/см2) - не менее 16(160)Максимальное давление в гидросистеме отбора мощности, МПа (кгс/см2) – не менее 45(450)Механизм отбора мощности на привод мульчера – гидростатический, регулируемыйШирина гусениц – не менее 500 ммНаличие в комплекте отвала прямого, рабочей шириной – не менее 2500 ммГарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края.**МУЛЬЧЕР****Технические характеристики:**Тип – роторный с жесткими зубьямиПривод ротора – гидравлический Максимальный диаметр срезаемых деревьев, мм – не менее 250Ширина захвата, мм – не менее 2000Рамка – толкатель - грабельного типа с гидроуправлением Потребляемая мощность, кВт – 110-220Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1  |
| ЛОТ №2 |
| 1 | **Трактор сельскохозяйственный** **Технические характеристики:**Тяговый класс – не менее 5 Мощность двигателя колесный/гусеничный – не менее 340/210 л.с.Трехточечное навесное устройство – грузоподъемность не менее 8000 кг.Система управления навесным устройствомВОМ – не менее 1000 об/минНаличие ходоуменьшителя обеспечивающего минимальную скорость движения – не более 0,5 км/чОтвал съемный бульдозерного типа – ширина не менее 3 м Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |
| ЛОТ №3 |
| 1 | **Почвенная фреза (ротоватор) FTCD-25, либо другой марки/модели с аналогичными или более лучшими техническими характеристиками агрегируемый с сельскохозяйственными тракторами не менее 5 тягового класса.****Технические характеристики:**Рабочая глубина - не менее 250 мм.Рабочая ширина - не менее 1800 мм.ВОМ - не менее 1000 об/минУниверсальное 3 точечное креплениеУсиленные зубья Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1  |
| ЛОТ №4 |
| 1 | **Автомобиль грузопассажирский.****Технические характеристики:**Количество мест – не менее 5;Максимальная полная масса – не более 3500 кг.Мощность двигателя – не менее 100 л.с.Привод – 4х4Рулевой привод – ГУР;Количество передач – не менее 5;Дорожный просвет – не менее 205 мм;Грузоподъемность – не менее 750 кг;Тип двигателя – бензиновый/дизельный;Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |
| ЛОТ №5 |
| 1 | **Бульдозер с отвалом и рыхлителем.** **Технические характеристики:**Широкие гусеницы - не менее 900 мм Эксплуатационная масса – не менее 20 000 кг; Рабочий объем двигателя – не менее 7.0 л.; Мощность двигателя – не менее 170 л.с.; Тип отвала, объема – прямой, не менее 3.0 куб.; Тип органов управления – джойстики; Максимальная скорость вперед/назад – не менее 5/5 км/ч; Тип трансмиссии – гидравлический Максимальный преодолеваемый уклон – не менее 20 град.; Кондиционер / печка в кабине – установлены; Рыхлитель – установлен; Наличие тягово-сцепного устройства (ТСУ) Автономный подогреватель ДВС – установлен;Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |
| ЛОТ №6 |
| 1 | **Экскаватор на гусеничном ходу.****Технические характеристики:** Температурная спецификация - «-30 °С» Эксплуатационная масса – не менее 18 тонн.; Ширина гусеницы – не менее 790 мм; Объем ковша – не менее 1 куб.; Длина стрелы – не менее 5,5 м Длина рукояти – не менее 2,7 м Мощность двигателя – не менее 145 л.с.; Предпусковой подогреватель – установлен; Кондиционер – установлен; Отопитель салона – установлен;Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |
| ЛОТ №7 |
| 1 | **Борона мелиоративная прицепная (с дисками 100 см) (типа БМП-5 "Зубр").****Технические характеристики:** Тип – прицепная; Производительность работы при скорости 7,1 км/ч, - 3,55 га/ч; Рабочая скорость до - 4,2…10,3 км/ч; Ширина захвата - 5,0 м; Транспортная скорость, не более – 15 км/ч;Глубина рыхления – 150…300 мм; Количество дисковых батарей – 4; Диаметр дисков – 1000 мм; Расстояние между дисками – 500 мм; Габаритные размеры без трактора, длина, ширина, высота - 9650 × 5020 × 2180 мм; Масса – 7800 кг; Углы атаки дисковых батарей - 11…18 град; Количество дисков - 20 шт.Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |
| ЛОТ №8 |
| 1 | **Полуприцеп-цистерна ТЗ-4,2 (дизельный топливозаправщик).****Технические характеристики:**Тип – полунавесноеВместимость геометрическая – 4,2 м3Полезная вместимость – 3,7 м3Тип приводов рабочих органов – электрический 12ВПроизводительность насоса – 3,36 м3/ч, 56 л/мин.Транспортная скорость – не более 25 км/часСтояночная тормозная система – механическая с ручным приводомДорожный просвет – не менее 400мм.Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |
| ЛОТ №9 |
| 1 | **Мульчер для трактора.****Технические характеристики:**Диаметр измельчения – не менее 250 ммРабочая ширина – не менее 2000 ммОбщая ширина – не менее 2200 мм3-х точечное навесное устройствоНаличие рамка-толкательВОМ (1000 об/мин)Агрегируемая с трактором, мощностью 250-400 л.сГарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края. | 1 |

**2. Особые требования:**

- Закупаемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не ранее 2019 года выпуска.

- Гарантийное обслуживание – не менее 12 месяцев на территории Хабаровского края;

- Послегарантийное обслуживание – не менее 24 месяцев на территории Хабаровского края.

- Формуляр и инструкцию по эксплуатации должны быть на русском языке, а также документы для регистрации в органах ГОСТЕХНАДЗОРА, ГИБДД

- **Срок поставки: не позднее 15.12.2020 г.**

- Условия оплаты: 50% предоплата в течение 15 дней со дня подписания настоящего Договора, 50% по факту поставки товара.

**Стоимость Товара:** включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость товара, расходы на его упаковку, перевозку, доставку, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, страхование товара, уплату таможенных пошлин, утилизационного сбора, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением.

**Условия доставки:** Поставка товара осуществляется в г. Хабаровск. Расходы по поставке в адрес Заказчика оплачиваются Поставщиком.

**Требования к упаковке товара:** техническая документация на оборудование должна быть упакована надлежащим образом.

**Требования к качеству, безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:**

* Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* Поставляемый Товар должен соответствовать комплектации и техническим характеристикам завода изготовителя.
* Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации Товара не допускается.
* Товар должен быть технически исправен, с отсутствием всякого рода повреждений, сборки – завода изготовителя, без эксплуатации и без пробега, иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.
* Товар должен пройти полный комплекс предпродажной подготовки соответствующей отметкой в сервисной книжке.

**Требование к безопасности товара, работ, услуг:** в соответствии с законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 29.07.2018).

**Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:** Поставляемый товар должен соответствовать нормам безопасности и охраны окружающей среды, установленным в РФ.

**Требования по передаче технических и иных документов при поставке товара:** В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы

**Требования:** Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных к конкретному виду Товара производителем.

Товар должен быть поставлен в количестве и ассортименте, в строгом соответствии с Техническим заданием.

Качество Товара должно обеспечивать его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды

**Гарантийный срок:** должен соответствовать требованиям Производителя (отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию), составлять не менее 12 месяцев с момента передачи получателю. Если Покупатель лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог пользоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

**Особые условия**: Утилизационный сбор оплачивается Поставщиком, до момента поставки Товара;

При ситуации отсутствия необходимости в приобретении Товара и как следствие, в случае отсутствия заявок на приобретение Товара на обозначенную сумму договора, Покупатель освобождается от ответственности перед Поставщиком за необеспечение объема продаж и за упущенную выгоду Поставщика.